Pin 腳

A lcd control

BE->PA4

RW->PA5

E->PA6

RS->PA7

F LCD

D0~D7 -> PF0~PF7

C KEYPAD

R0~R3 ->PC0~PC3

C0~C3 ->PC4~PC7

TIMER 5

(OC5A) PL3 -> LED0 LED1

(OC5B) PL4 -> LED2 LED3

(OC5C) PL5 -> LED4 LED5

TIMER3

(OC3A) PE3 -> LED6 LED7